Załącznik do formularza oferty

**Zadanie nr 8 – Skaner – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania graniczne** | **Parametry oferowane**  *(podać zakres lub opisać)* |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent/model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
|  | **PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE** | | |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | TAK |  |
|  | Tryb skanowania: Jednostronne / Dwustronne, W kolorze / W skali szarości / Mono | TAK |  |
|  | Typ czujnika obrazu: Matryce Kolor CCD x 2 | TAK |  |
|  | Źródło światła: Biała matryca LED x 4 | TAK |  |
|  | Czujnik ultradźwiękowy podwójnego pobrania, Czujnik wykrywania papieru | TAK |  |
|  | Rozmiar dokumentu: ADF Minimalnie: 50,8 x 69 mm portretowym / Maksymalnie: 304,8 x 431,8 mm  Skanowanie długich dokumentów: 5,588 mm | TAK |  |
|  | Gramatura: 20 - 413 g/m2 | TAK |  |
|  | Szybkość skanowania (A4 pejzażowym): Jednostronne: 100 stron/min (200/300 dpi)  Dwustronne: 200 obrazów/min (200/300 dpi) | TAK |  |
|  | Szybkość skanowania (A4 portretowym): Jednostronne: 80 stron/min (200/300 dpi)  Dwustronne: 160 obrazów/min (200/300 dpi) | TAK |  |
|  | Pojemność podajnika papieru: 300 arkuszy | TAK |  |
|  | Kolory tła: Biały/czarny (do wyboru) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość optyczna: 600 dpi | TAK |  |
|  | Format wyjściowy: W kolorze: 24 bity, W skali szarości: 8 bitów, Mono: 1 bit | TAK |  |
|  | Interfejs / rodzaj złącza: USB 3,1 Gen 1 / USB 3,0 / USB 2,0 / USB 1,1 / Typu B | TAK |  |
|  | Funkcje przetwarzania obrazu / Obsługa: Drukowanie wielu obrazów, automatyczne wykrywanie koloru, wykrywanie pustych stron, dynamiczny próg (iDTC), zaawansowane DTC, SDTC, rozpraszanie błędów,  derasteryzacja, podkreślenie, półtony, kolor odrzucany (brak/czerwony/zielony/niebieski/biały/nasycenie/własny), wyjście sRGB, usuwanie otworów po dziurkaczu,  przycinanie zakładek indeksujących, podzielony obraz, regulacja przekosu, korekcja krawędzi, redukcja pionowych smug, przycinanie, rozpraszanie koloru, statyczny próg.  Obsługa w języku Polskim | TAK |  |
|  | **Gwarancja: 36 miesięcy** | TAK |  |

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)