Białystok, dn. 30.05.2018r.

ZP/V/18/550

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

zastawek i materiałów wszczepialnych (nr sprawy 39/2018)

**Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), karbowana na całej długości.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów zestawu o następującej charakterystyce:

Urządzenie do operacji naprawczych tętniaków i/lub rozwarstwień łuku aorty oraz piersiowej aorty wstępującej i zstępującej.

Urządzenie hybrydowe składające się ze stentgraftu piersiowego, połączonego z protezą łuku aorty posiadającą odnogi dogłowowe oraz odnogę dla przepływu wstecznego lub samą odnogę dla przepływu wstecznego.

- Stentgraft piersiowy nitinolowy powleczony cienkościennym materiałem poliestrowym przewyższającym jakościowo materiał do produkcji protez, zbrojony na całej długości pierścieniami.

- Tkana proteza poliestrowa łuku aorty powleczona żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, posiadająca 3 odnogi dogłowowe oraz odnogę dla przepływu wstecznego, połączona ze stentgraftem piersiowym lub tkana proteza poliestrowa powleczona żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy posiadająca jedną odnogę dla przepływu wstecznego, połączona ze stentgraftem piersiowym.

- Kołnierz Siena umożliwiający szczelne połączenie urządzenia z dystalną częścią aorty

- System dla zakładania złożonego kompaktowo urządzenia, umożliwiający dokładne umiejscowienie stentgraftu podczas implantacji

- Markery cieniodajne na całej długości stentgraftu

- Rozmiary:

Długość stentgraftu 100mm i 150mm

Średnice stentgraftu 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40 mm.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie pozycji 2 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**