**Załącznik 2**

Przegląd centrali oświetlenia awaryjnego powinien być zgodny z DTR i obejmuje:

1. Sprawdzenie poprawności działania centrali oświetlenia awaryjnego
2. Przegląd i regulacja centrali oświetlenia awaryjnego
3. Sprawdzenie podstawowych parametrów elektrycznych.
4. Sprawdzenie połączeń elektrycznych centrali i baterii akumulatorów
5. Kontrolne rozładowanie baterii.
6. Diagnostyka obwodów oświetleniowych (z poziomu centrali)