Białystok 03.09.2024

**Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku** ogłasza zapytanie ofertowe na przegląd kolumn chirurgiczno – anestezjologicznych (gazowo – elektrycznych) w obiekcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A.

Termin składania ofert 7 dni od daty publikacji zapytania na maila marcin.antonowicz@uskwb.pl

1. **Opis warunków wykonania usługi:**
   1. Przeglądowi podlegać będą kolumny chirurgiczno – anestezjologiczne zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych spełniające wymagania Dyrektywy 93/42/EEC, posiadające znak CE klasy II b. z **załącznika nr.1**.
   2. Usługa polegać będzie na wykonywaniu przeglądu technicznego kolumn chirurgiczno – anestezjologicznych obejmująca następujący zakres prac:

* Przegląd przyłączy elektrycznych i gazowych w listwie zasilającej wyposażonej w zawory odcinające dedykowane do celów serwisowych;
* Przegląd systemów hamowania (hamulce cierne, hamulce pneumatyczne lub elektromagnetyczne) przegubów ramion jak i konsoli;
* Przegląd elementów ruchomych ramion pojedynczych lub podwójnych rotujących w płaszczyźnie pionowej lub poziomej osadzonych na łożyskach;
* Przegląd gniazda elektrycznych 230V, teleinformatycznych np. RJ45, HDMI, DVI-D itd. , systemów alarmowych, punktów poboru gazów medycznych;
* Przegląd wysięgników monitorów;
* Przegląd wysięgników z drążkiem do montażu pomp infuzyjnych i kroplówek;
* Przegląd wind do dokowania aparatu do znieczulenia jeżeli kolumna taką posiada ( dotyczy kolumn anestezjologicznych na bloku operacyjnym);
* Wykonawca będzie wykonywał przegląd kolumn w przeciągu dwóch miesięcy od daty podpisania zlecenia.
  1. Termin rozpoczęcia prac w przeciągu 7 dni od podpisania umowy.
  2. Każde wykonanie konserwacji lub naprawy będzie dokumentowane protokołem wykonania usługi podpisanej przez Zamawiającego. Protokół powinien zawierać dane urządzenia, jego lokalizację oraz stwierdzenie czy jest sprawne lub opis uszkodzenia.