**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Zestaw optyk do laparoskopowej chirurgii onkologicznej – 1 zestaw**

Rok produkcji 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zestawy optyk** **do laparoskopowej chirurgii onkologicznej** | **Ilość** | **Parametr oferowany** | **Parametr wymagany** |
| **1** | ULTRA HD Optyka 10 mm, 30°  ULTRA HD Optyka, rozm. 10, kąt patrzenia 30° Średnica max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm. Kąt patrzenia 30°; pole widzenia 87° - 89°. Długość. rob. min 315mm. Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery. Soczewki optyki ze szkła ED dla lepszej korekcji aberracji chromatycznych. | **6** | **TAK/opisać** |  |
| **2** | ULTRA HD Optyka 10 mm, 0°  ULTRA HD Optyka, rozm. 10, kąt patrzenia 0°  śr. max. 10,2mm, pole widzenia 87° - 89°.  Optyka z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED)  Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery | **2** | **Tak/opisać** |  |
| **3** | Światłowód M, śr. 4,25mm, dł. min.3m Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość min. 3 m, waga max. 350 g; | **8** | **Tak/opisać** |  |
| **4** | Kontener do sterylizacji max. 2 optyk, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa | **8** | **Tak/opisać** |  |